|  |
| --- |
| **Техническое задание**  **на поставку мебели для временного и постоянного персонала Офиса**  Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование предмета закупки** | **Техническая характеристика** | **Ед.изм.** |
| **1.** | **Тумба приставная.** 4 ящика (80\*55,2\* h73,5) Левая/правая. | Топ тумбы изготовлен в основном цвете из 38 мм. ДСП с двусторонним меламиновым покрытием и кромкой 1 мм. ABS. Каркас тумбы выполнен в дополнительном цвете из 18 мм. ДСП с кромкой 1 мм. ABS. Фасад тумбы выполнен в основном цвете из 18 мм. ДСП с кромкой 1 мм ABS. Вся тумба оснащена центральным замком. Тумба комплектуется лотком для канцтоваров. Ящики установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, обеспечивающими плавный бесшумный ход. Ручки металлические цвета «алюминий» Цвет: ясень/ белый премиум/ серый премиум | Шт. |
| **2.** | **Стол руководителя** (160\*1,02,5\*h73,5) | Столешница изготовлена в основном цвете из 38 мм. ДСП с двусторонним меламиновым покрытием и кромкой 2 мм. ABS из плиты «ERGER». Панельный, регулируемый по высоте, каркас стола изготовлен в дополнительном цвете из 25 мм. ДСП с кромкой 2 мм. ABS. Передние панели изготовлены из 18 мм. ДСП с кромкой 1 мм. ABS Цвет: ясень /белый премиум/серый премиум | Шт. |
| **3.** | **Офисное кресло. Helmut-2** | Обивка – сетка/ белый цвет. Подлокотники – хромированные. Крестовина и подлокотники кресла– хромированный металл. Газпатрон – 3 категории по стандарту Germany DIN 4550. Ролики – Стандарт BIFMA 5,1 (США). Диаметр штока 11 мм. Материал – нейлон. Каркас – немонолитный. Набивка кресла – стандартный поролон плотности 25-40 кг/м3. Максимальная нагрузка – 120 кг. | Шт. |
| **4.** | **Шкаф Гардероб,** (89,8\*46,6\*h201,7). | Каркас шкафа изготовлен в основном цвете из 16 мм. ДСП с двусторонним меламиновым покрытием и кромкой 1 мм. ABS. Полки шкафа изготовлены из 22 мм. ДСП с кромкой 1 мм. ABS. Задние стенки изготовлены из 4 мм. ДВП и фиксируются в паз по периметру. Глухие двери изготовлены в основном цвете из 16 мм. ДСП. Стеклянные двери изготовлены из прозрачного стекла в тонкой алюминиевой раме. Двери устанавливаются на металлические петли, оснащенные амортизатором для бесшумного закрывания дверей, с регулировками и механизмом быстрого монтажа. Топ изготовлен в основном цвете из 22 мм. ДСП .Цвет: ясень/белый премиум/серый премиум | Шт. |
| **5** | **Брифинг к рабочему столу с опорой** (143,5\*78\*75,3) | Изготовлен из ДСП 38мм, с двухсторонним меламиновым покрытием и кромкой 2мм ABS. Опора – металлическая, цвет белый,.  Цвет: ясень/ белый премиум/серый премиум | Шт. |
| **6** | **Шкаф 2 уровневый**, комбинированный правый/левый (89,8\*46,6\*84,8) | Каркас и задние стенки шкафа изготовлены в дополнительном цвете 18 мм. ДСП с двусторонним меламиновым покрытием и кромкой 1 мм. ABS. Полки шкафов изготовлены из 25 мм. ДСП с кромкой 1 мм. ABS. Глухие двери изготовлены в основном цвете из 18 мм. ДСП с двусторонним меламиновым покрытием и кромкой 2 мм. ABS. Двери устанавливаются на металлические петли, оснащенные амортизатором для бесшумного закрывания дверей, с регулировками и механизмом быстрого монтажа. Декоративный топ изготовлен в основном цвете из 22 мм. ДСП с двусторонним меланиновым покрытием и кромками ABSтолщиной 2 мм. и ABS 1 мм.Цвет: ясень/ белый/серый | Шт. |
| **7** | **Элемент конференц-стола** средний ( 129/137,7х95х75,3 ) | Столешница изготовлена в основном цвете из 38 мм. ДСП с двусторонним меламиновым покрытием и кромкой 2 мм. ABS из плиты «ERGER». Панельный, регулируемый по высоте, каркас стола изготовлен в дополнительном цвете из 38мм. ДСП с кромкой 2 мм. ABS. Передние панели изготовлены из 18 мм. ДСП с кромкой 1 мм. ABS  Цвет: ясень/белый премиум/серый премиум | Шт. |
| **8** | **Элемент конференц-стола** левый 118/126,7х95х75,3 | Столешница изготовлена в основном цвете из 38 мм. ДСП с двусторонним меламиновым покрытием и кромкой 2 мм. ABS из плиты «ERGER». Панельный, регулируемый по высоте, каркас стола изготовлен в дополнительном цвете из 38мм. ДСП с кромкой 2 мм. ABS. Передние панели изготовлены из 18 мм. ДСП с кромкой 1 мм. ABS  Цвет: ясень/белый премиум/серый премиум | Шт. |
| **9** | **Кресло для переговоров Helmut-CF.** | Обивка – сетка/ белый цвет. Подлокотники – хромированные. подлокотники кресла– хромированный металл. Максимальная нагрузка – 120 кг | Шт. |
| **10** | **Тумба приставная** правая/левая. 4 ящика (100\*50\* h73,5) | Топ тумбы изготовлен в основном цвете из 25 мм. ДСП с двусторонним меламиновым покрытием и кромкой 1 мм. ABS. Каркас тумбы выполнен в дополнительном цвете из 18 мм. ДСП с кромкой 1 мм. ABS. Фасад тумбы выполнен в основном цвете из 18 мм. ДСП с кромкой 1 мм ABS. Вся тумба оснащена центральным замком. Тумба комплектуется лотком для канцтоваров. Ящики установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, обеспечивающими плавный бесшумный ход. Ручки металлические цвета «алюминий»  Цвет: белый/серый | Шт. |
| **11** | **Стол симметричный** ДСП (140\*80\*h73,5) | Столешница изготовлена в основном цвете из 25 мм. ДСП с двусторонним меламиновым покрытием и кромкой 2 мм. ABS из плиты «ERGER». Столешница комплектуется кабель-каналом цвета «алюминий», а также клипсами-держателями для проводов. Соединение столешницы с панельным каркасом выполняется через хромированные декоративные вставки h15 мм. Панельный, регулируемый по высоте, каркас стола изготовлен в дополнительном цвете из 25 мм. ДСП с кромкой 2 мм. ABS. Передние панели изготовлены из 18 мм. ДСП с кромкой 1 мм. ABS  Цвет: белый/серый | Шт. |
| **12** | **Модуль гардероба с замком** левый/правый ( 59,6\*44,8\*198). | Изготовлен в основном цвете из 16 мм. ДСП с двусторонним меламиновым покрытием и кромкой 2 мм. ABS из плиты «ERGER».  Цвет: белый/серый | Шт. |
| **13** | **Гардероб**  (80,9\*44,8\*h198). | Каркас шкафа изготовлен в основном цвете из 16 мм. ДСП с двусторонним меламиновым покрытием и кромкой 1 мм. ABS. Полки шкафа изготовлены из 22 мм. ДСП с кромкой 1 мм. ABS. Задние стенки изготовлены из 4 мм. ДВП и фиксируются в паз по периметру. Глухие двери изготовлены в основном цвете из 16 мм. ДСП. Стеклянные двери изготовлены из прозрачного стекла в тонкой алюминиевой раме. Двери устанавливаются на металлические петли, оснащенные амортизатором для бесшумного закрывания дверей, с регулировками и механизмом быстрого монтажа. Топ изготовлен в основном цвете из 22 мм. ДСП  Цвет: белый/серый | Шт. |
| **14** | **Шкаф 5 уровневый комбинированный.** (89,8\*44,8\*h198,2) | Каркас и задние стенки шкафа изготовлены в дополнительном цвете 18 мм. ДСП с двусторонним меламиновым покрытием и кромкой 1 мм. ABS. Полки шкафов изготовлены из 25 мм. ДСП с кромкой 1 мм. ABS. Глухие двери изготовлены в основном цвете из 18 мм. ДСП с двусторонним меламиновым покрытием и кромкой 2 мм. ABS. Двери устанавливаются на металлические петли, оснащенные амортизатором для бесшумного закрывания дверей, с регулировками и механизмом быстрого монтажа. Декоративный топ изготовлен в основном цвете из 22 мм. ДСП с двусторонним меланиновым покрытием и кромками ABSтолщиной 2 мм. и ABS 1 мм.  Цвет: белый/серый | Шт. |
| **15** | **Брифинг к рабочему столу с опорой** (110\*80) | Изготовлен из ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием и кромкой 2мм ABS. Опора – металлическая/ хромированная**.**  Цвет: белый/серый | Шт. |
| **16** | **Шкаф 2уровневый закрытый** (89,8\*43\*81,4) | Каркас и задние стенки шкафа изготовлены в дополнительном цвете 18 мм. ДСП с двусторонним меламиновым покрытием и кромкой 1 мм. ABS. Полки шкафов изготовлены из 25 мм. ДСП с кромкой 1 мм. ABS. Глухие двери изготовлены в основном цвете из 18 мм. ДСП с двусторонним меламиновым покрытием и кромкой 2 мм. ABS. Двери устанавливаются на металлические петли, оснащенные амортизатором для бесшумного закрывания дверей, с регулировками и механизмом быстрого монтажа. Декоративный топ изготовлен в основном цвете из 22 мм. ДСП с двусторонним меланиновым покрытием и кромками ABSтолщиной 2 мм. и ABS 1 мм.  Цвет: белый/серый | Шт. |
| **17** | **Шкаф 2уровневый** правый/левый (45,1\*43\*81,4) | Каркас и задние стенки шкафа изготовлены в дополнительном цвете 18 мм. ДСП с двусторонним меламиновым покрытием и кромкой 1 мм. ABS. Полки шкафов изготовлены из 25 мм. ДСП с кромкой 1 мм. ABS. Глухие двери изготовлены в основном цвете из 18 мм. ДСП с двусторонним меламиновым покрытием и кромкой 2 мм. ABS. Двери устанавливаются на металлические петли, оснащенные амортизатором для бесшумного закрывания дверей, с регулировками и механизмом быстрого монтажа. Декоративный топ изготовлен в основном цвете из 22 мм. ДСП с двусторонним меланиновым покрытием и кромками ABSтолщиной 2 мм. и ABS 1 мм.  Цвет: белый/серый | Шт. |
| **18** | **Тумба мобильная**, левая/правая, три ящика (40,8\*50\*55,7) | Каркас тумбы выполнен в дополнительном цвете из 18 мм. ДСП с кромкой 1 мм. ABS. Фасад тумбы выполнен в основном цвете из 18 мм. ДСП с кромкой 1 мм ABS. Вся тумба оснащена центральным замком.  Цвет:белый/серый | Шт. |
| **19** | **Тумба органайзер,** (41,8\*82,1\*108,5) | Каркас тумбы изготовлен из ДСП 18мм, кромка 2мм ABS, Тумба оснащена выкатным ящиком с лотком и выкатной дверью, внутри секции/полки.  Цвет белый/серый | Шт. |
| **20** | **Стеллаж угловой** (162,835,2\*110,6) | Выполнен из ДСП 18мм, кромка 2мм ABS  Цвет: белый/серый | Шт. |
| **21** | **Стул офисный** для посетителей, «Сильвия», | Каркас стула выполнен из хромированного металла, обивка – кожзам/экокожа цвет: s-0427 |  |
| **22** | **Стол симметричный** (160\*80\*h73,5) | Столешница изготовлена в основном цвете из 25 мм. ДСП с двусторонним меламиновым покрытием и кромкой 2 мм. ABS из плиты «ERGER». Столешница комплектуется кабель-каналом цвета «алюминий», а также клипсами-держателями для проводов. Соединение столешницы с панельным каркасом выполняется через хромированные декоративные вставки h15 мм. Панельный, регулируемый по высоте, каркас стола изготовлен в дополнительном цвете из 25 мм. ДСП с кромкой 2 мм. ABS. Передние панели изготовлены из 18 мм. ДСП с кромкой 1 мм. ABS  Цвет: белый/серый | Шт. |
| **23** | **Брифинг к рабочему столу с опорой**, (80\*80) | Изготовлен из ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием и кромкой 2мм ABS. Опора – металлическая/ хромированная.  Цвет: белый/серый | Шт. |
| **24** | **Шкаф 3 уровневый, закрытый** (89,8\*43\*119,8) | Каркас и задние стенки шкафа изготовлены в дополнительном цвете 18 мм. ДСП с двусторонним меламиновым покрытием и кромкой 1 мм. ABS. Полки шкафов изготовлены из 25 мм. ДСП с кромкой 1 мм. ABS. Глухие двери изготовлены в основном цвете из 18 мм. ДСП с двусторонним меламиновым покрытием и кромкой 2 мм. ABS. Двери устанавливаются на металлические петли, оснащенные амортизатором для бесшумного закрывания дверей, с регулировками и механизмом быстрого монтажа. Декоративный топ изготовлен в основном цвете из 22 мм. ДСП с двусторонним меланиновым покрытием и кромками ABSтолщиной 2 мм. и ABS 1 мм.  Цвет: белый/серый | Шт. |
| **25** | **Стол** (120\*80\*h73,5) | Столешница изготовлена в основном цвете из 25 мм. ДСП с двусторонним меламиновым покрытием и кромкой 2 мм. ABS из плиты «ERGER». Столешница комплектуется кабель-каналом цвета «алюминий», а также клипсами-держателями для проводов. Соединение столешницы с панельным каркасом выполняется через хромированные декоративные вставки h15 мм. Панельный, регулируемый по высоте, каркас стола изготовлен в дополнительном цвете из 25 мм. ДСП с кромкой 2 мм. ABS. Передние панели изготовлены из 18 мм. ДСП с кромкой 1 мм. ABS  Цвет:белый/серый | Шт. |
| **26** | **Рабочая станция двухстороння на 4 человека с экраном.** | Материал ДСП Столешница изготовлена в основном цвете из 25 мм. ДСП с двусторонним меламиновым покрытием и кромкой 2 мм. ABS из плиты «ERGER». Столешница комплектуется кабель-каналом цвета «алюминий», а также клипсами-держателями для проводов. Соединение столешницы с панельным каркасом выполняется через хромированные декоративные вставки h15 мм. Панельный, регулируемый по высоте, каркас стола изготовлен в дополнительном цвете из 25 мм. ДСП с кромкой 2 мм. ABS. Передние панели изготовлены из 18 мм. ДСП с кромкой 1 мм. ABS  Цвет:белый/серый | Шт. |
| **27** | **Диван (диван 2-х местный). (120\*72\*78)** | Материал:Натуральная кожа или экокожа . Пластиковые нерегулируемые опоры h38 мм, вес брутто, кг:33,5  Цвет белый/серый на заказ | Шт. |

Заместитель Генерального директора

по производству-главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Павлив

Начальник ОХО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Н. Мезенцев