**Техническое задание**

**на проведение экспертизы промышленной безопасности безапорных буксировочных канатных дорог.**

Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика:

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет закупки** | Проведение экспертизы промышленной безопасности безапорных буксировочных канатных дорог |
| **Наименование и характеристика технических устройств** | 1. Безапорная буксировочная канатная дорога  Длина – 250 м.  Перепад высот – 25 м.  Кол-во подвижного состава - 49.  Скорость движения – 1,7 м/с  2. Безапорная буксировочная канатная дорога  Длина – 80 м.  Перепад высот – 10 м.  Кол-во подвижного состава - 16.  Скорость движения – 1,3 м/с  3. Безапорная буксировочная канатная дорога  Длина – 70 м.  Перепад высот – 10 м.  Кол-во подвижного состава - 14.  Скорость движения – 1,7 м/с |
| **Требования** | Работы проводятся в соответствии с ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров», требованиями норм и правил Ростехнадзора. |
| **Требования к исполнителю** | Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору.  Наличие аттестованных специалистов и экспертов в области промышленной безопасности. (удостоверение/протокол)  Наличие собственного аттестованного и (или) сертифицированного оборудования, приборов и материалов.(свидетельство о поверке) |
| **Срок выполнения** | До 01.12.2017 г. |

Заместитель Генерального директора

по производству – главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Павлив

Начальник службы эксплуатации объектов

ООО «Ренонс» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Тюлюкин

Начальник отдела эксплуатации канатных

дорог и аттракционов ООО «Ренонс» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.Н. Вахрушев