Приложение №1 к Приглашению к участию в закупке

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На поставку и монтаж Подъемника для МГН (моломобильных групп населения) ок. лестницы подъема к ресторану «Красная палатка».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Перечень основных требований** | **Показатели требований** |
| 1 | Месторасположение объекта | 660006, г. Красноярск, ул. Сибирская,92 СЦ «Оазис» в ФП «Бобровый лог». |
| 1. | Поставка оборудования |
| 1.1 | Технические характеристики на подъемник для маломобильных групп населения – МГН | * 1. Траектория движения – Сложная (лестница криволинейная в плане с площадкой ( отм. +0.000 - + );
	2. Грузоподъемность – не менее 225кг;
	3. Номинальная скорость движения- 0,1-0,15м/с;
	4. Число одновременно перевозимых пользователей (в кресле – коляске) – 1;
	5. Рабочий температурный режим- (+5..+40º С);
	6. Угол подъема направляющей магистрали - 0 – 45 градусов;
	7. Вид управления - кнопочно – клавишное;
	8. Складывание платформы и поручней – автоматическое;
	9. Число непрерывных циклов до полной разрядки – не менее 15;
	10. Продолжительность при полной зарядке аккумуляторов – не мене 2часов непрерывной работы;
	11. Внутренние размеры платформы–ширина-800мм длина 1000мм.
	12. Комплект рабочих чертежей по монтажу оборудования.
 |
| 2 | Монтаж оборудования |
| 2.1 | Объем работ  |  Выполнить монтаж Подъемника для МГН |
| 2.2 | Требования к выполнению работ |  Монтажные работы ведутся в соответствии с нормативными актами на строительство, действующими на территории Российской Федерации и технической документации. |
| 2.3 | Необходимые технические данные  | Технические данные, предоставляются Заказчиком в существующем объеме по запросу Подрядчика. |
| 2.4 | Требования к применяемым конструкциям и оборудованию  | Применяемые материалы, конструкции должны соответствовать ГОСТ и иметь сертификаты качества Подъемник для МГН должен соответствовать ГОСТ, Р 55556-2013; ПБ 10-403-01 и иметь сертификат качества . |
| 2.5 | Требования к исполнителю выполняемых работ | Опыт производства аналогичных работ не менее 2х лет, наличие квалифицированного персонала. Наличие СРО:1. Монтажные работы; (раздел: 23)2 Пусконаладочные работы (разделы: 24.2) |
| 2.6 | Требования к сметной документации и ее составу | Сметная документация составляется в двух уровнях цен - базисного уровня цен и цен, сложившихся ко времени ее составления (месяц и год) с применением территориальной сметной нормативной базы (ТЕР) в составе: ССР, ОС, ЛС, ПЗ.- сметную документацию – в 3 экземплярах на бумажном носителе;- 1 экземпляр на электронном носителе (в форматах pdf, dwg, Гранд-смета) в полном соответствии с экземплярами на бумажном носителе, в том числе с подписями проектировщиков, заверенными печатью организации. |
| 2.7 | Гарантийные обязательства  |  Не менее1года  |
| 2.7 | Сроки  |  До 30.09.2017г. |
| 2.8 | Требования по охране труда | В соответствии с проектом Договора |
| 2.9 | Дополнительные требования |  Согласование состава и объема комплекта рабочих чертежей с Заказчиком.  |

Приложение: Схемы лестницы на 2х листах

|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано:**Заместитель генерального директора по производству - главный инженер ООО «Ренонс»  |   |

\_\_\_\_\_\_\_\_ Павлив А.Н

Исп:

 Пакулова Т.Н.