
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку трициклов
Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:    
	Предмет закупки
	Лот 1
	Лот 2

	
	Технические характеристики
	Технические характеристики

	1
	Трицикл
	Электрический
	Электрический

	2
	Количество
	1 шт.
	1 шт.

	3
	Год изготовления
	Не ранее 2025 г.
	Не ранее 2025 г.

	4
	Двигатель
Контроллер

	Не менее 1200W


	Не менее 1800W (70H)
60-72V с 24 транзисторами

	5
	Кабина
	Обязательно

	Не обязательно

	6
	Рулевое управление
	Руль автомобильного типа
	Руль автомобильного, либо мотоциклетного типа

	7
	Тип откидывания кузова
	Ручное
	Гидравлическое, автоматическое (электрическое), трехсекционный гидроцилиндр. 

	8
	Размер шин
	передние 4.50-R12 , задние 5.00-R12
	Передние 400-12,
Задние 450-12

	9
	Аккумуляторы 
	Не менее 60V/58Ah
	Не менее 72V/58Ah

	10
	Комплектация
	Двухместная закрытая кабина, с лобовым стеклом и щёткой, светодиодной оптикой, зеркалами заднего вида, бардачком. 
	Обычное 2-х местное сиденье, рама из усиленной стали,  лонжероны пола из швеллера не менее 40 х 60 мм., балки пола не менее 50 х 50 мм., цельнолитой задний мост с переключением передач, 6-ти шлицевой полностью плавающий. Шины усиленные с металлокордом.

	11
	Тормоза
	На все три колеса.
	На все три колеса.

	12
	Вес 
	Не более 400 кг
	Не более 500 кг

	13
	Габариты трицикла:
Длина х Ширина х Высота  
	Не более 3350 × 1100 × 1750 мм.
	Не менее 3100 × 1400 × 1730 мм

	14
	Размер платформы кузова
Длина х Ширина х Высота
	Не более 1220 × 920 × 450 мм.
	Не менее 1800 х 1300 х 450 мм.

	15
	Передняя подвеска
	Гидроамортизаторы.
	Гидроамортизаторы с наружной пружиной.

	16
	Задняя подвеска
	Усиленные рессоры.
	Усиленные рессоры.

	17
	Грузоподъемность 
	Не мене 400 кг.
	Не менее 1000 кг.

	18
	Гарантийные обязательства
	Не менее 12 месяцев.

	19
	Материалы для трицикла
	Контактный ключ – 2 шт.
Зарядное устройство - 1 шт.

	20
	Передача и пуско-наладка
	Сборка, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию, осуществляется Поставщиком. От Поставщика Заказчику передается: техническая документация на русском языке (руководство по сервисному обслуживанию, инструкция по эксплуатации), ПСМ (при наличии), ключи, инструменты и принадлежности для обслуживания машины (при наличии).

	21
	Статус поставщика
	Поставщик должен являться представителем/дилером производителя продукции в РФ и обладать правами на поставку трицикла, гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания.

	22
	Чистота сделки
	Все полагающиеся государственные пошлины/сборы на товар уплачивает Поставщик. Поставщик должен предоставить таможенную декларацию на товар, сертификат соответствия на товар.

	23
	Срок поставки товара
	Не позднее 25.12.2026г. 
Допускается досрочная поставка товара.

	24
	Место поставки
	660006, г. Красноярск, ул. Сибирская 92, стр. 23.

	25
	Условия поставки
	Поставщик гарантирует, что товар является новым (ранее никем не эксплуатировался и не использовался), принадлежит Поставщику на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под арестом или запрещением, не обременен, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц. Поставщик несет расходы, возникающие в процессе поставки товара Покупателю, в том числе расходы, связанные с таможенным оформлением, хранением, доставкой товара до места поставки, непредвиденные расходы и все возможные прочие расходы, издержки, накладные расходы и иные затраты, а также уплату всех налогов, сборов и иных обязательных платежей, в том числе необходимых для ввоза товара из-за рубежа.


 
Главный инженер – начальник СТО                           О.В. Вебер

Начальник ПДО                                                      А.С. Литвинов
