Приложение №1 к Приглашению к участию в закупке

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На поставку и монтаж вагончиков для хронометристов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень основных требований** | **Показатели требований** |
| 1 | Месторасположение объекта | 660006, г. Красноярск, ул. Сибирская, 92  Фанпарк «Бобровый лог» |
|  | Размеры габаритные | 6000 х 4000 х 2500 мм. *(внутренняя высота 2.4 м.)* |
| Размер модуля | 6000 х 2000 х 2500 мм. – 2 шт. |
| Диапазон эксплуатации | от -50 ˚С до +40 ˚С |
| Конструкция каркаса | Рамная, металлическая |
| Стены и потолок | Профлист, утепление 100 мм. |
| Пол | Утеплённый, покрытие половая рейка |
| Кровля | Односкатная из профлиста, цвет покрытия синий |
| Окна | ПВХ поворотно - откидные 2700 х 1200 мм. - 2шт. (по стороне – 6 м.), 1500 х 1200 мм. – 2 шт. (по стороне – 4 м.) |
| Дверь | Стальная металлическая 900 х 2000 мм. с замком (по стороне – 6 м.) |
| Внутренняя отделка | Стены - панель МДФ, по стороне 6 м. под окном столешница МДФ шириной 600 мм. |
| Электроснабжение, отопление | Электрощиток (220 В) с прибором учета. Проводка кабель медный ВВГ в кабель-канале. Освещение - светильник светодиодный - 4шт., Теплофон 0.7 кВт – 4 шт.  Розеточная сеть (220В) - 10 шт., силовая - 1 шт.,  Тепловая завеса 5 кВт (над дверью) – 1 шт. |
| Цвет каркаса | Белый |
| Цвет кровли | Синий |
| Горизонтальная временная установка вагончика на местности | Винтовые сваи 100 мм, обвязка свай - швеллер № 14, крыльцо |
| 3 | Объем работ | - Доставка модулей  - Монтаж места установки  - Монтаж модулей |
| 4 | Требования к выполнению работ | Монтажные работы ведутся в соответствии с нормативными актами на строительство, действующими на территории Российской Федерации и технической документации |
| 5 | Требования к применяемым конструкциям и оборудованию | Применяемые материалы, конструкции должны соответствовать ГОСТ и иметь сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности |
| 6 | Гарантийные обязательства | Не менее 2 лет |
| 7 | Место установки | Согласовывается дополнительно. Технические данные, предоставляются Заказчиком в существующем объеме по запросу Подрядчика |
| 8 | Сроки выполнения работ | До 15 октября 2018 года |
| 9 | Требования по охране труда | В соответствии с проектом Договора |
| 10 | Дополнительные требования | Согласование состава и объема комплекта рабочих чертежей с Заказчиком. В комплекте поставки должны быть паспорт и инструкция по эксплуатации, а также эксплуатационная документация к комплектующему оборудованию. |

Заместитель Генерального директора

по производству – главный инженер ООО «Ренонс» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Павлив

Начальник службы эксплуатации

объектов ООО «Ренонс» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Тюлюкин

Заместитель Генерального директора

по безопасности ООО «Ренонс» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Нахмуров

Заместитель руководителя Дирекции

капитального строительства объектов

Универсиады по безопасности ООО «Ренонс» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Ц. Запорожец

Начальник отдела эксплуатации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Н. Пакулова

зданий и сооружений