**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на приобретение запасных частей**

| № | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Купюроприемник | CashCode MVU   * Обработка купюр Продольная * Наличие кассет Без кассеты * Модуль временного хранения Без модуля * Поддержка протоколов MDB/Pulse/ccNet * Тип приема купюр Покупюрно * Производитель CashCode * Использование купюр До 78 мм |
| 2 | Диспенсер банкнот | Puloon VCDM200   * Обработка куп Поперечная * Ширина купюр 62-82 мм * Длина купюр 120-165 мм * Количество деноминаций Две * Вместимость кассеты 600 * Тип приема купюр Покупюрно * Загрузка купюр Передняя * Производитель Puloon |
| 3 | Сетевое программно-аппаратное устройство, предназначенное для трансляции аудиовизуального потока (H.264) из сетей LAN / WAN на устройство отображения | * Стандарт сжатия видео [H.264](http://overkom.ru/misc/autowords/33/) * Стандарт сжатия аудио AAC, MP3 * Стандарт Ethernet FastEthernet (100Base-T) * Поддержка протоколов  [HTTP](http://overkom.ru/misc/autowords/29/), [RTSP](http://overkom.ru/misc/autowords/30/), [RTMP](http://overkom.ru/misc/autowords/31/), [UDP](http://overkom.ru/misc/autowords/32/) * Поддержка разрешений до 1920х1080 включительно * Максимальный поток до 12 Мбит/с * Два потока (основной и резервный) * Два типа интерфейса:  [HDMI](http://overkom.ru/misc/autowords/3/) / [VGA](http://overkom.ru/misc/autowords/4/)+Audio * Режим работы Круглосуточный * Рабочая температура -40….+60 * Влажность 5…90% без образования конденсата |
| 4 | Сетевое программно-аппаратное устройство, предназначенное для преобразования HDMI сигнала в поток данных | * Стандарт сжатия видео [H.264](http://overkom.ru/misc/autowords/33/) * Стандарт сжатия аудио AAC, MP3 * Протокол передачи данных TCP/IP * Поддержка HDCP Есть * Стандарт Ethernet GigabitEthernet (1000Base-T) * Поддержка протоколов  [HTTP](http://overkom.ru/misc/autowords/29/), [RTSP](http://overkom.ru/misc/autowords/30/), [RTMP](http://overkom.ru/misc/autowords/31/), [UDP](http://overkom.ru/misc/autowords/32/) * Поддержка разрешений до 1920х1080 включительно * Максимальный поток до 12 Мбит/с * Два потока (основной и резервный) * Два типа интерфейса:  [HDMI](http://overkom.ru/misc/autowords/3/) / [VGA](http://overkom.ru/misc/autowords/4/)+Audio * Режим работы Круглосуточный * Рабочая температура -30….+45 * Влажность 5…90% без образования конденсата |

В коммерческих предложениях указать гарантийный срок на оборудование, срок поставки товара.

Заместитель генерального директора ООО «Ренонс»

по производству – главный инженер Павлив А.Н.

Начальник отдела ЭСиАСУ Мезенцев А.В.