**Техническое задание**

 **Услуга по проведению демонтажных работ**

**инженерных сетей участка трассы 9а.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных требований | Показатели требований |
| 1 | Адрес объекта | 660006, г. Красноярск Сибирская 92 |
| 2 | Характеристики объекта | Горнолыжная трасса 9а: длина 2004 м., перепад высот 347 метров, угол наклона до 19,8 %. Со стационарными сетями безопасности типа А и системой снегообразования (с ружьями).  |
| 3 | Объем выполняемых работ | 1. Демонтаж сети безопасности типа "А" на горнолыжной трассе №9А: демонтаж основной сети, демонтаж скользящей сети, разборка стоек, такелажа, демонтаж габионных оснований.2. Демонтаж оборудования системы снегобразования с ружьями 150 м.п в составе: трубопроводы высокого давления диаметр150мм (вода), трубопроводы диаметром100мм (воздух), электрооборудование, снеговых ружей-2шт, шкафов управления-2шт. Складирование оборудования на площадке горнолыжной трассы 9а.Проведение работ осуществить согласно ведомости объемов работ Приложение 2 и Приложение 3 к настоящему техническому заданию. |
| 4 | Основные требования к исполнителю работ | 1. Наличие квалифицированных кадров в том числе: прораб-1человек, монтажники- не менее 3человек, с предоставлением копии выписки из штатного расписания.  2. Наличие свидетельства СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п.3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации; п.10.5 монтаж, усиление, демонтаж технологических конструкций; п.16.1 укладка водопроводов; п.16.2 монтаж и демонтаж запорной аппаратуры и оборудования водопроводных сетей;п.20.1 устройство наружных электрических сетей и линий связи.)3.Согласование субподрядчиков, которым планируется передача работ в объеме 5 и более процентов от стоимости Предмета закупки. |
| 5 |  Требования техники безопасности и охраны труда | В соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию |
| 6 | Основные требования к производству работ | - Все работы ведутся в соответствии с нормативными актами на данный вид работ, действующими на территории Российской Федерации. Разработать и согласовать с Заказчиком ППР.  |
| 7 | Сроки исполнения работ | Cрок выполнения работ будет указан дополнительно по согласованию с заказчиком. |
| 8 | Требования к составу и оформлению документации | -Сметную документацию составить в территориальных единичных расценках с последующей индексацией. (Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ согласно МДС81-35.2004.) в соответствии с Ведомостью объемов работ -Приложение №2 и Приложение №3 к настоящему Техническому заданию.-По окончании работ предоставить исполнительную документацию по установленной форме. |
| 9 | Порядок сдачи выполненных работ | В порядке, предусмотренном договором  |
|  10 |  Гарантия | Срок предоставления гарантий –1год. |
| 11 |  Режим работы | Обеспечить работу на объекте с продолжительностью рабочего дня с 9:00 до 18:00 пять дней в неделю. Изменение режима работы - по согласованию с Заказчиком. |
| 12 | Особые условия | - Осуществлять постоянный контроль работ ответственным производителем работ (прораб, бригадир) аттестованным по программе охраны труда. - Не допускать повреждений оборудования, инженерных систем, вне ремонтного участка. |

|  |  |
| --- | --- |
| Представитель Заказчика: Заместитель генерального директора по производству - главный инженер ООО «Ренонс» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А. Н. Павлив |

Эксперт

Начальник ОЭЗиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.Н. Пакулова

Исп:

Булгаков Сергей Анатольевич

тел: 256 86 61