**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку аккумуляторных батарей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Описание |
| 1 | Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея | Тип Стационарный аккумулятор для источников бесперебойного питания APC (блок RBC44)Тип конструкции Необслуживаемые

|  |  |
| --- | --- |
| Напряжение, В  |  12В |
| Емкость, Ач |  5 – 5.8 |
| Длина, мм |   90 |
| Ширина, мм |   70 |
| Высота, мм |   101 |
| Высота с клеммой, мм |   107 |
| Технология  |  AGM |
| Вес | не менее 1.8 кг |
| Срок службы, лет |   5 |
| Гарантия, мес. |   12 |
| Тип клеммы |   FASTON 6.3 mm  |

  |
| 2 | Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея |  Тип Стационарный аккумулятор для источников бесперебойного питания APC (блок RBC 115)Тип конструкции Необслуживаемые

|  |  |
| --- | --- |
| Напряжение, В |   12 |
| Емкость, Ач |   7 - 9 |
| Длина, мм |   151 |
| Ширина, мм |   65 |
| Высота, мм |   94 |
| Высота с клеммой, мм |   100 |
| Технология |  AGM |
| Вес  |  не менее 2,6 кг |
| Срок службы, лет |   5 |
| Гарантия, мес. |   12 |
| Тип клеммы | FASTON 6.3 mm |

  |
| 3 | Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея | Тип Стационарный аккумуляторТип конструкции НеобслуживаемыеНапряжение, В 12Емкость, Ач 3.4Длина, мм 134Ширина, мм 67Высота с клеммой, мм 60Технология AGMСрок службы, лет 5 летГарантийный срок, мес. 12Модель FG20341 (или аналог) |
| 4 | Свинцово-кислотный аккумулятор | Емкость: 190 а/чПусковой ток: не менее 1050 АНоминальное напряжение: 12 ВКлеммы: СтандартныеТип/Технология изготовления: свинцово-кислотнаяДлина: не более 513 мм.Ширина: не более 223 мм.Высота: не более 223 мм.  |
| 5 | Аккумуляторная батарея никель-металл-гидрид | Химический тип: Ni-MH / никель-металл-гидридНапряжение питания, В: 7.2Емкость, мАч: 1400Вес, г: 191Диапазон рабочих температур, °С: -30 /+60Совместимые зарядные устройства - KSC-25 и KSC-256Эксплуатация с радиостанцией Kenwood NX-220 |

Допускается предоставление ТКП исходя из ассортимента товара.

Начальник отдела ИТ Мезенцев А.В.