**Техническое задание**

**Приобретение горки в п.к.Мираж**

Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика:

|  |  |
| --- | --- |
| **Техническая характеристика** | Форма горки - прямая  Высота стартовой площадки– не более 1,6 м  Длина – не более 3,0 м.  Ширина ската – не менее 0,5 м.  Высота борта – не менее 0,1 м.  Материал горки – полиэстер усиленный стекловолокном (стеклопластик)  Материал поручней – алюминий/нержавеющая сталь  Конструкция - сборно-разборная  Цвет – голубой/синий  Масса максимальной нагрузки на горку – не менее 100 кг.  Ступени покрыты противоскользящими покрытием/накладками. |
| **Гарантийный срок** | Не менее 12 месяцев |
| **Документация** | - Руководство по эксплуатации;  - Инструкция по монтажу;  - Паспорт;  - Этикетка. |
| **Срок поставки** | До 25.05.2020 г. |

Заместитель Генерального директора

по производству – главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Павлив

Начальник отдела эксплуатации

канатных дорог и аттракционов ООО «Ренонс» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.Н. Вахрушев