**Техническое задание**

**Работы по замене деревянных элементов ограждений, настилов и переходных мостиков аттракциона «Родельбан»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1. | Месторасположение объекта | г. Красноярск, Свердловский район, ул. Сибирская, 92 соор.15 Фанпарк «Бобровый лог» аттракцион "Родельбан" |
| 2. |  Характеристика объекта  |  Комплекс «Родельбан» - линейное сооружение (аттракцион -управляемые сани, движущиеся по рельсам, которые развивают скорость до 40 км/ч.)- протяженностью 3393п.м.**Трасса подъема** (общая длина 980 м, общая длина участков ограждений и переходных мостиков 350 м), **Трасса спуска** (общая длина 2413 м, общая длина участков переходных мостиков 700 м) - деревянные ограждения, настилы и переходные мостики установлены в местах перегибов подъемников, где высота желоба от поверхности земли превышает 1,3 м., по обоим сторонам трасс, служат для предотвращения падения обслуживающего персонала при проведении ППР и предотвращения падения посетителей при перемещении в случае эвакуации с подъемника.  |
| 3. | Требования к исполнителю работ | - Опыт производства аналогичных работ.- Выполнение работ на горном склоне.- Осуществлять постоянный контроль работ ответственным производителем работ, аттестованным по охране труда и высотным работам. |
| 4. | Сроки выполнения работ |  30 рабочих дней с момента заключения договора.  |
| 5. | Объем работ  | 1. Демонтажные и монтажные работы по замене настилов и переходных мостиков в объеме:**Трасса спуска и подъема:** - настил - доска 3000х200х40мм (лиственница) - 724 шт. – 17,34 м³;- ступени настила брусок 350х45х25мм (лиственница) - 744 шт. 260,40 пог.м.;- ограждения - доска 3000х150х25 56 шт. 168 пог.м. 2. Антисептическая обработка настилов и ступеней (цвет - темный дуб, палисандр.) -1200 м2.Согласно ведомости объемов работ (Приложение к Техническому заданию). |
| 6. |  Требования к выполнению работ  | В порядке, предусмотренном договором  |
| 7. |  Гарантия | Срок предоставления гарантий качества –2 года. |
| 8. | Требования к сметной документации | Сметную документацию составить согласно методики по приказу Минстроя России № 421/пр. от 04.08.2020г, №557/пр от 07.07.2022г № 812/пр. от 21.12.2020г.(в ред.пр.№636/пр от 02.09.2021г. и №611/пр от 26.07.2022г.), №774/пр. от 11.12.2020г. в ПК «Гранд-Смета», с применением федеральной сметной нормативной базы (ФЕР.) с индексацией по ст. затрат. |
| 9. |  Режим работы | Режим работы на объекте - по согласованию с Заказчиком. |
| 10. | Особые условия | Не допускать повреждений оборудования, механизмов технических устройств и инженерных систем в процессе производства работ.  |

Заместитель Генерального директора

по производству-главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Павлив

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение к Техническому заданию |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**  |
| Работы по замене деревянных элементов ограждений, настилов и переходных мостиков аттракциона «Родельбан» |
|   |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Ремонт перил и переходных мостиков аттракциона Родельбан |
| 1 | Демонтаж переходных мостиков  | м | 603,3333(724/1,2/100) \*100 |   |   |
| 2 | Устройство: переходных мостиков  | м | 603,33333(724/1,2/100) \*100 |   |   |
| 3 | Настил Доска 40х200х3000мм (лиственница) (влажность не более 20%) | шт. | 724 | Прайс  |   |
| 4 | Перила Доска строганная 25х150х3000м (лиственница) | шт | 168 | Прайс |   |
| 5 | Ступени Брусок строганный 350х45х25мм (лиственница) - 744 шт | шт. | 86,8(744\*0,35)/3 | Прайс |  брусок 45\*25\*3м |
| 6 | Крепеж | шт | 2000 | Прайс |  |
| 7 | Обработка деревянных поверхностей антисептиком | м2 | 1200(1200/100) \*100 |   |   |
| 8 | Сенеж Огнебио Проф  | л | 331,2165,6\*2 | Прайс |   |
| 9 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 11,796(17,37+1,89+0,4) \*600/1000 |   |   |
| 10 | Вывоз с объекта и размещение мусора строительного на полигоне | м3 | 19,66 17,37+1,89+0,4 | Прайс  |   |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |