**Техническое задание**

**Приобретение станка для заточки коньков**

Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика:

|  |  |
| --- | --- |
| **Техническая характеристика** | Станок для заточки, предназначен для заточки фигурных и  хоккейных коньков.  Станок с поворотным рычагом с двумя алмазами и держателем конька.  Станок позволяет заточить фигурные  коньки прямым профилем, а также хоккейные коньки под  желобок.  Наличие технологии алмазного правящего  ролика, позволяющая осуществлять R, U, V, W заточку.  Радиус желобка: 4-32 мм  Масса: не более 45 кг  Габаритные размеры – не более, длина 1500х400х400мм.  Потребляемая мощность – не более 450 Вт  Скорость вращения – не менее 2800 об/мин  Напряжение - 220 В  Диаметр диска абразивного – не более 150 мм.  Тип рабочего инструмента - диск абразивный  Способ выправки - алмазный карандаш/алмаз |
| **Комплектация** | Станок  Универсальный держатель конька  Оснастка соединения с пылесосом  Алмазные карандаши 2 шт.  Оснастка для использования технологии алмазного правящего  ролика, позволяющая осуществлять R, U, V, W заточку |
| **Гарантийный срок** | Не менее 12 месяцев |

Заместитель Генерального директора

по производству – главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Павлив

Начальник отдела эксплуатации

канатных дорог и аттракционов ООО «Ренонс» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.Н. Вахрушев