**Техническое задание**

**Приобретение станка для заточки коньков**

Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика:

|  |  |
| --- | --- |
| **Техническая характеристика** | Станок для заточки, предназначен для заточки фигурных ихоккейных коньков.Станок с поворотным рычагом с двумя алмазами и держателем конька.Станок позволяет заточить фигурныеконьки прямым профилем, а также хоккейные коньки поджелобок. Наличие технологии алмазного правящегоролика, позволяющая осуществлять R, U, V, W заточку.Радиус желобка: 4-32 ммМасса: не более 45 кгГабаритные размеры – не более, длина 1500х400х400мм.Потребляемая мощность – не более 450 ВтСкорость вращения – не менее 2800 об/минНапряжение - 220 ВДиаметр диска абразивного – не более 150 мм.Тип рабочего инструмента - диск абразивныйСпособ выправки - алмазный карандаш/алмаз |
| **Комплектация** | СтанокУниверсальный держатель конькаОснастка соединения с пылесосомАлмазные карандаши 2 шт. Оснастка для использования технологии алмазного правящегоролика, позволяющая осуществлять R, U, V, W заточку |
| **Гарантийный срок** | Не менее 12 месяцев |

Заместитель Генерального директора

по производству – главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Павлив

Начальник отдела эксплуатации

канатных дорог и аттракционов ООО «Ренонс» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.Н. Вахрушев