**Техническое задание**

**Приобретение зонтов для п.к.Мираж.**

Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование товара** | Зонт на боковой опоре |
| **Техническая характеристика** | Размер купола – 2,0 м х 2,0 м (2,5 м х 2,5 м) Форма купола – квадратРазмещение опоры – боковая (опорная площадка направлена вперед)Высота – 2,0 м – 3,0 мМатериал опоры – металл Материал спиц – металлМатериал ткани купола – ОксфордУстойчивость к ветровой нагрузке – не менее 10 м/сВодостойкость - 56 литров на м² в часКонструкция – сборно-разборная |
| **Комплект поставки** | Зонт Утяжелитель (плита, пригруз) |
| **Гарантийный срок** | Не менее 12 месяцев |

Заместитель Генерального директора

по производству – главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Павлив

Начальник службы эксплуатации объектов

ООО «Ренонс» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Тюлюкин

Начальник отдела эксплуатации

канатных дорог и аттракционов ООО «Ренонс» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.Н. Вахрушев