**Техническое задание**

**Приобретение зонтов в п.к. Мираж.**

Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование товара** | Зонт на боковой опоре |
| **Техническая характеристика** | Размер купола – не более 2,6 м х 2,6 м Форма купола – квадратРазмещение опоры – боковая (опорная площадка направлена вперед)Высота – не более 3,0 мМатериал опоры – металл Материал спиц – металлПлотность ткани купола – не менее 150 г/м2Устойчивость к ветровой нагрузке – не менее 10 м/сКонструкция – сборно-разборнаяВес утяжелителя – не менее 50 кгМеханизм открывания – автоматический/классический/рельсовый/лебедка ручнаяВысота до кромки открытого купола – не менее 1,9 м |
| **Комплект поставки** | Зонт Утяжелитель (плита, пригруз) |
| **Документация** | Паспорт/Руководство по эксплуатации |
| **Гарантийный срок** | Не менее 12 месяцев |

Заместитель Генерального директора

по производству – главный инженер ООО «Ренонс» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Павлив

Начальник отдела эксплуатации

канатных дорог и аттракционов ООО «Ренонс» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.Д. Ильин