**Техническое задание**

Снос аварийных деревьев в стеснённых условиях

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных требований** | **Показатели требований** |
| 1. | Месторасположение объекта | г. Красноярск, Свердловский район, Фанпарк «Бобровый лог». |
| 2. | Описание работ | Валка деревьев осуществляется в стесненных условиях в непосредственной близости от технических устройств в составе опасного производственного объекта. |
| 3. | Основание для проведения работ | Техническое задание. |
| 4. | Объём выполняемых работ | Согласно:- Приложению № 1 «Ведомость объемов работ по валке аварийных деревьев в стесненных условиях»- Приложение № 2 «Схема участка вырубки»- Приложение № 3 «Пересчётная ведомость аварийных деревьев»  |
| 5. | Требования к производству работ | - Наличие в штате квалифицированных специалистов (специально подготовленного персонала) - лесорубы, имеющие соответствующие документы (удостоверения, дипломы, приказы, квалификационные аттестаты и иные документы) либо предоставить подтверждение готовности привлечения организации – Субподрядчика имеющего данных специалистов. - Наличие материально-технических ресурсов и специализированной техники для выполнения работ (документально подтвержденное) – копии документов о наличии в собственности техники на предприятии, копии договоров аренды, найма, иное. - Согласовать с Заказчиком технику и механизмы, оборудование применяемые для производства работ, маршруты и время их передвижения по территории Фанпарка «Бобровый лог» до начала производства работ. - Валку деревьев осуществлять согласно технологической карте № 1 «Вырубка деревьев в лесной зоне вдоль трасс канатных дорог и аттракционов».- Работы по валке, обрезке и вывозке порубочных остатков выполняются с применением как ручного труда, так и специализированной техники: бензопила, автомобиль самосвал (либо ее эквивалентом). - Складирование кряжей и сучьев производится в безопасное и удобное место. - После уборки с применением специализированной техники производится ручная уборка территории до полного очищения от порубочных остатков. - По окончании работ не допускается наличие порубочных остатков на месте проведения работ. |
| 6. | Требования к качеству, технологии, методам и методикам выполнения работ | Качество выполняемых работ должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормами и правилами для данных видов работ:- СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»- «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», утвержденные приказом Госстроя РФ 15 декабря 1999 г. N 153. |
| 7. | Характеристика выполняемых работ | Рубка лесных насаждений, под уровень грунта (вровень с землей), в стесненных условиях, с выполнением мероприятий исключающих падение дерева на оборудование и механизмы технических устройств, без корчевки пня, трелевка, раскряжевка, погрузка и вывозка, очистка погрузочных площадок и мест рубок от порубочных остатков, иные операции, связанные с выполнением работ.  |
| 8. | Сроки  |  В течении 45 календарных дней с момента заключения договора. Проект договора прилагается. |
| 9. | Требования к составу и оформлению документации | 1. В составе Коммерческого предложения представить ЛС выполненную в ТЕР-2001г. в ред. 2009 г. (Красноярский край) с переводом в текущие цены 2 квартала 2019г., согласно ИСМ 81-24-2019-02.2. После окончания работ предоставить акты на выполненные работы установленного образца, согласованные Заказчиком;3. До начала работ предоставить и согласовать с Заказчиком списки сотрудников и персонала, участвующих при производстве работ. |
| 10. | Особые условия | - Вырубка деревьев должна производиться в соответствии со схемой участка вырубки, ведомостью объемов работ и пересчётной ведомостью аварийных деревьев.- При выполнении работ на объектах Заказчика соблюдать требования промышленной безопасности и охраны труда, определённые государственными нормативными документами и локальными актами Заказчиком, Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах в помещениях и на объектах, Правил внутреннего трудового распорядка, утверждёнными Заказчиком, а также Правил поведения на территории и объектах Фанпарка «Бобровый лог», размещённых на официальном сайте Фанпарка «Бобровый лог».- Обеспечить на объекте производства работ необходимые мероприятия по охране труда («Правила по охране труда при работе на высоте» Приказ N 155нот 28 марта 2014 года), технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды (СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002), особых мероприятий по соблюдению правил пожарной безопасности (ППБ 01-03, ВППБ 13-01-94, СНиП 21-01-97).;- В целях обеспечения безопасности пребывания граждан в лесах перед началом выполнения работ должна быть обозначена зона безопасности путем установки специальных знаков «Валка леса – проезд, проход запрещен», а также сигнальных лент и иных знаков. Зона безопасности устанавливается 50 метров от границы места производства работ.- Вывоз порубочных остатков проводится в течение трех суток после сноса аварийных деревьев. |

Приложение:

 1. Ведомость объемов работ по валке аварийных деревьев в стесненных условиях.

 2. Схема участка вырубки.

 3. Пересчётная ведомость аварийных деревьев

Согласовано:

Начальник службы эксплуатации объектов А.В. Тюлюкин

Заместитель генерального директора по производству –

главный инженер А.Н. Павлив

Заместитель генерального директора по правовым вопросам –

начальник юридической службы С.В. Литвинова