**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

*На поставку* *радиоуправляемой косилки-мульчер для работы на склонах до 45 градусов.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных требований** | **Показатели требований** |
| 1 | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «Ренонс», г. Красноярск, ул. Сибирская, 92, стр. 23. |
| 2 | Место расположение объекта | 660006, г. Красноярск, ул. Сибирская 92 стр.23сооружение 8, 9. |
| 3 | Характеристики поставляемой продукции |
| Привод колес  | Гусеничный  |
| Тип трансмиссии  | Гибридная электрическая или Гидравлическая  |
| Радиоуправление, (м) | До 150 |
| Рабочий угол наклона (градусы)  | 45 |
| Тип двигателя | Бензиновый 4-тактный или Дизельный |
| Объем двигателя (см3) | 627 |
| Запуск двигателя  | Дистанционный  |
| Масса, (кг) | 450 |
| Габариты, (мм) | 1300 / 1360 / 770 |
| Максимально допустимый уровень склона (%) | 100 |
| Тип ножа | Y-цепы |
| Объем топливного бака, (л) | 10 |
| Ширина кошения, (см) | 80 |
| Высота скашивания, мин-макс (мм) | 40-140 |
| Максимальное давление, (г/см2) | 166 |
| Количество ножей (цепов) | 40 |
| Скорость передвижения, (км/ч) | 0 -8 |
| 4 | Объём выполняемых работ | 1. Поставка продукции в объеме, указанном Заказчиком;2. Сопровождение груза, оформление документации на грузоперевозки.3. Приемка поставленной продукции.  |
| 5 | Состав документации, поставляемой продукции | Паспорт, руководство по эксплуатации, гарантийный талон.  |
| 6 | Гарантийный срок | Срок предоставления гарантий качества –3 год. |
| 7 | Срок поставки | В течение 30 календарных дней сдаты оплаты авансового платежа. |
| 8 | Требование к поставляемой продукции | Поставляемая продукция должна быть оригинальной, новой, не бывшей в эксплуатации, не восстановленной, не из ремонта, производства не ранее 2023 года. |

Начальник службы эксплуатации

ООО «Ренонс» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Ильичев

Начальник ОСиБЭТ

ООО «Ренонс» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Булгаков