**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2**

**на приобретение расходных материалов для автотранспорта и самоходной техники.**

Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Количество, шт.** |
| **Рукав высокого давления для спецтехники**  **ГОСТ 25452-90; DIN EN 853; 856; 857;** **SAE 100** | |
| Эксплуатационный температурный диапазон | -400С +400С |
| DN08.2SN.2-S19.DKO – 800 | 1 |
| DN08.2SN.2-S19.DKO – 1000 | 1 |
| DN08.2SN.2-S19.DKO – 650 | 2 |
| DN08.2SN.2-S19.DKO – 2000 | 1 |
| DN10.2SN.2-S22.DKO – 1700 | 4 |
| DN10.2SN.2-S22.DKO – 2200 | 1 |
| DN19.2SN.2-S36.DKO – 1700 | 1 |
| DN08.2SN.2-S19.DKO.0/S19.DKO.45 - 1500 | 1 |
| DN08.2SN.2-S19.DKO.90/S19.DKO.90 - 500 | 1 |
| DN08.2SN.2-S19.DKO.90/S19.DKO.90 - 250 | 1 |
| DN08.2SN.2-S19.DKO.0/S19.DKO.45 - 450 | 1 |
| DN10.2SN.2-S22.DKO.0/S22.DKO.90 - 800 | 1 |
| DN10.2SN.2-S22.DKO.0/S22.DKO.45 - 1500 | 1 |
| DN10.2SN.2-S22.DKO.0/S22.DKO.90 - 1500 | 1 |
| DN10.2SN.2-S22.DKO.0/S22.DKO.90 - 1200 | 1 |
| DN10.2SN.2-S22.DKO.0/S22.DKO.90 - 700 | 1 |
| DN10.1SN.2-S22.DKO.0/S22.DKO.90 - 1000 | 1 |
| DN12.2SN.2-S22.DKO.0/S22.DKO.90 - 800 | 4 |
| DN16.2SN.2-S32.DKO.0/S32.DKO.45 - 650 | 1 |
| DN19.2SN.2-S36.DKO.0/S36.DKO.45 - 1200 | 1 |
| DN19.2SN.2-S36.DKO.0/S36.DKO.15 - 1000 | 1 |
| DN12.2SC.2-S24.DKO – 2000 | 10 |
| DN12.2SC.2-S24.DKO.0/S24.DKO.90 - 2000 | 20 |
| DN50.2SN.2 – 1200  Обжим на муфты заказчика | 2 |

Заместитель Генерального директора

по производству - главный инженер Павлив А.Н.

Главный механик Бродов В.В.