**Техническое задание**

на выполнение работ по сносу аварийных деревьев на территории Фанпарка «Бобровый лог»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Перечень исходных данных и требований к выполнению работ | Основные данные и требования |
| 1. | Месторасположение объекта, участки | г. Красноярск, Свердловский район, Фанпарк «Бобровый лог», участки 24:50:0700090:650, 24:50:0700090:230, 24:50:0700090:237, 24:50:0700090:120, 24:04:4201001:2, 24:04:4201001. | г. Красноярск, Свердловский район, Фанпарк «Бобровый лог», участок 24:50:0700090:649 |
| 2. | Описание работ | Выборочный снос аварийных деревьев, в стесненных условиях в непосредственной близости от инженерных коммуникаций и технических устройств в составе опасного производственного объекта. | Выборочный снос аварийных деревьев в непосредственной близости от инженерных коммуникаций и технических устройств в составе опасного производственного объекта. |
| 3. | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | В соответствии со схемой участка вырубки и Заключением о санитарном и лесопатологическом состоянии лесных насаждений Фанпарка «Бобровый лог» вдоль канатно-кресельной дороги К-1 Согласно:- Приложению № 1 «Пересчётная ведомость аварийных деревьев, назначенных в рубку, Акта лесопатологического обследования лесных насаждений вдоль канатно-кресельной дороги К-1 Фанпарка «Бобровый лог»;- Приложение № 2 «Схема участка вырубки вдоль канатно-кресельной дороги К-1 Фанпарка «Бобровый лог»»;- Приложение № 3 «Маршрутная карта выполнения работ по сносу аварийных деревьев вдоль канатно-кресельной дороги К-1 Фанпарка «Бобровый лог»» в количестве 29 шт. | В соответствии со схемой участка вырубки, вдоль канатно-кресельной дороги К-2 Фанпарка «Бобровый лог».Согласно:Приложению № 1 а «Пересчётная ведомость аварийных деревьев, назначенных в рубку, Акта лесопатологического обследования лесных насаждений вдоль канатно-кресельной дороги К-2 Фанпарка «Бобровый лог»;- Приложение № 4 «Схема участка вырубки вдоль канатно-кресельной дороги К-2» Фанпарка «Бобровый лог»;- Приложение № 5 «Маршрутная карта выполнения работ по сплошному сносу деревьев вдоль канатно-кресельной дороги К-2 Фанпарка «Бобровый лог»» в количестве 7 шт. |
| 4. | Требования к исполнителю работ | - Наличие в штате квалифицированных специалистов (специально подготовленного персонала) - лесорубы, имеющие соответствующие документы (удостоверения, дипломы, приказы, квалификационные аттестаты и иные документы) либо предоставить подтверждение готовности привлечения организации – Субподрядчика, имеющего данных специалистов. **- Наличие** материально-технических ресурсов**, мобильной специализированной техники на колесном ходу)** и выполнения работ (документально подтвержденное) – копии документов о наличии в собственности техники на предприятии, копии договоров аренды, найма, иное. - Согласование субподрядчиков, которым планируется передача работ в объеме не более 30 процентов от стоимости Предмета закупки.- Наличие разрешительных документов или договорных отношений со специализированными организациями на утилизацию (захоронение) порубочных остатков от лесопиления в соответствии с нормативными законодательными актами РФ. |
| 5. | Требования к производству работ | - Разработать и согласовать с Заказчиком план производства работ (технику и механизмы, оборудование, применяемое для производства работ, маршруты и время их передвижения по территории Фанпарка «Бобровый лог», места складирования кряжей и сучьев) до начала производства работ. - Снос аварийных деревьев осуществлять согласно технологической карте № 1 «Вырубка деревьев в лесной зоне вдоль трасс канатных дорог».- Валка (снос) аварийных деревьев осуществляется под уровень грунта с применением измельчителя пней (вровень с землей), с выполнением мероприятий, исключающих падение дерева на инженерные коммуникации, оборудование и механизмы технических устройств, без корчевки пня, трелевка, раскряжевка, погрузка и вывозка, очистка погрузочных площадок и мест рубок от порубочных остатков, иные операции, связанные с выполнением работ. - Работы по сносу, обрезке и вывозке порубочных остатков выполняются с применением как ручного труда, так и специализированной техники. - Складирование кряжей и сучьев производится в безопасное и удобное место. - После уборки с применением специализированной техники производится ручная уборка территории до полного очищения от порубочных остатков. - По окончании работ не допускается наличие порубочных остатков на месте проведения работ. |
| 6. | Требования к качеству, технологии, методам и методикам выполнения работ | Качество выполняемых работ должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормами и правилами для данных видов работ:- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»- «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», утвержденные приказом Госстроя РФ 15 декабря 1999 г. N 153. |
| 7. | Сроки выполнения работ |  В течении 15 календарных дней с момента получения разрешения на снос в установленном порядке. |
| 8. | Требования к составу и оформлению документации | 1. Сметную документацию составить в территориальных единичных расценках с последующей индексацией. (Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ согласно МДС81-35.2004.)2. После окончания работ предоставить акты на выполненные работы установленного образца в соответствии с договором. |
| 9. | Требования в области промышленной безопасности и охраны труд | В соответствии с Приложением № 6 к настоящему техническому заданию |
| 10. | Особые условия | - При выполнении работ на объектах Заказчика соблюдать требования Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах в помещениях и на объектах, правил внутреннего трудового распорядка, утверждёнными Заказчиком, а также Правил поведения на территории и объектах Фанпарка «Бобровый лог».- До начала работ предоставить и согласовать с Заказчиком списки сотрудников и применяемой техники, участвующих при производстве работ.- Осуществлять постоянный контроль работ ответственным производителем работ. - Не допускать повреждений оборудования, механизмов технических устройств и инженерных систем в процессе производства работ.- В целях обеспечения безопасности пребывания граждан в лесах перед началом выполнения работ должна быть обозначена зона безопасности путем установки специальных знаков «Валка леса – проезд, проход запрещен», а также сигнальных лент и иных знаков. Зона безопасности устанавливается 50 метров от границы места производства работ.- Вывоз порубочных остатков проводится в течение трех суток после сноса аварийных деревьев. |

Приложение:

Приложение № 1 «Пересчётная ведомость аварийных деревьев, назначенных в

 рубку, Акта лесопатологического обследования лесных

 насаждений вдоль канатно-кресельной дороги К-1 Фанпарка

 «Бобровый лог»;

Приложение № 1а «Пересчётная ведомость аварийных деревьев, назначенных в

 рубку, Акта лесопатологического обследования лесных

 насаждений вдоль канатно-кресельной дороги К-2 Фанпарка

 «Бобровый лог»;

Приложение № 2 «Схема участка вырубки вдоль канатно-кресельной дороги К-1 Фанпарка «Бобровый лог»»;

Приложение № 3 «Маршрутная карта выполнения работ по сносу аварийных деревьев вдоль канатно-кресельной дороги К-1

 Фанпарка «Бобровый лог»;

Приложение № 4 «Схема участка вырубки вдоль канатно-кресельной дороги К-2» Фанпарка «Бобровый лог»;

Приложение № 5 «Маршрутная карта выполнения работ по сносу аварийных деревьев вдоль канатно-кресельной дороги К-2

 Фанпарка «Бобровый лог»;

Приложение № 6 «Требования в области промышленной безопасности и охраны

 труда для Подрядчика»

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель Генерального директорапо производству – главный инженер | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Н. Павлив/ |