**Техническое задание**

**на поставку тягового каната для аттракциона "Родельбан".**

Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Предмет закупки** | **Требования** | **Планируемый объем поставки.** |
| Канат стальной D-12 мм. | ГОСТ 3077-80 12,0 ГЛ-ВК-Ж-Н-Р-Т  Сердечник - синтетический (полипропиленовый) | По заявке |

Заместитель Генерального директора по производству-

главный инженер ООО «Ренонс» А.Н. Павлив

Начальник службы эксплуатации объектов

ООО «Ренонс» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Тюлюкин

Начальник ОЭКДиА Д.Н. Вахрушев