**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

| Наименование | Описание |
| --- | --- |
| Информационная интерактивная панель | **Технические требования к панели**   1. Тип корпуса – напольный. Цвет корпуса по согласованию с Заказчиком. 2. Для использования внутри помещения   Режим эксплуатации  0 °C ~ 40 °C - рабочая температура  10 - 80% - влажность   1. Сенсорная LCD панель 55”, 4К UltraHD   Ориентация – вертикальная (возможность изменения угла наклона) 4. Компьютер, с характеристиками не ниже: Intel Core i7/ SSD 64Gb/ 4  Gb DDR4 / GF GTX 660 2048 Mb  Разъемы USB 3.0 – 2/Aux -1/ LAN 10/100BASE-T Ethernet/Wi-fi модуль/  ОС – Win10,8,7; Тестовое ПО для проверки Multitouch экрана  Драйверы оборудования   1. Сенсорная рамка совместимая с драйверами WindowsNativeTouch, ОС Win10,8,7. Распознавание - 10 касаний 2. Защитное антивандальное закаленное стекло 3. Звук. Встроенные динамики 2х10Вт   **Функциональные требования к ПО**  - интерактивная карта3D модель Фанпарка «Бобровый лог» (вариант «зима»/ «лето»)  - проигрывание презентационных видеороликов, 3D видео туров  - интеграция с сайтом Фанпарка «Бобровый лог» и соц. сетями  - администрирование разделов Заказчиком  Функциональная структура ПО разрабатывается совместно с Заказчиком  **Гарантийный срок и обслуживание**  - не менее 12 месяцев.  - устранение выявленных недостатков в работе оборудования - в течение 3 дней  - в случае возникновения неполадок с ПО в течение 1 часа |

Заместитель генерального директора ООО «Ренонс»

по производству – главный инженер Павлив А.Н.

Начальник отдела ЭСиАСУ Мезенцев А.В.