

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку ламп спортивного освещения

	№
	Наименование
	Электрические параметры
	Кол-во, шт.*

	
1
	
Лампа металлогалогенная МГЛ 2000 Вт HQI-T 2000W/D/I 380В E40 FS1 OSRAM
	Номинальный мощность 2000.00 Вт
Номинальный напряжение 380 В
Ток лампы 10.30 А
PFC конденсатор на 50 Гц 60 μF 1
Световой поток 130000 lm
Цветовая температура 7450 K
Цоколь Е40
	1



Доставка до склада Заказчика: Красноярский край, город Красноярск, улица Сибирская, дом 92, строение 23.
Стоимость доставки входит в общую стоимость объектов поставки.
*Итоговое количество поставляемых ламп зависит от конечной стоимости за 1 (одну) единицу товара.




Главный инженер - начальник СТО                                                     ________________ О.В. Вебер

Главный энергетик - начальник отдела	                                           _____________А.В. Порубенко



