**Техническое задание**

Ремонт брусчатого покрытия внутреннего двора здания по адресу г. Красноярск ул. Копылова 2, а

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных требований | Показатели требований |
| 1 | Место расположение объекта | г. Красноярск ул. Копылова 2, а |
| 2 | Назначение, характеристики объекта | Площадки и тротуары с брусчатым покрытием |
| 3 | Объем выполняемых работ | - Демонтаж покрытия брусчатки;  - ремонт оснований с учетом организации отвода дождевых и талых вод;  - монтаж водоотводных желобов;  - устройство отмостки здания;  - монтаж покрытия брусчатки.  согласно ведомости объемов работ Приложения №1 к настоящему Техническому заданию. |
| 4 | Основные требования к производителю работ | - Наличие специализированной дорожной и строительной техники, разметочный и строительный инструмент.  - Выполнение собственными силами не менее 70% объема работ. |
| 5 | Требования по ОТ | В соответствии с приложением №2 настоящему Техническому заданию. |
| 6 | Основные требования к производству работ | 1. Работы выполнить с применением брусчатки вибропрессованной:  «Домино», цвет-серый, согласовать схему раскладки.  2. Применяемые для ремонта материалы должны соответствовать техническим требованиям, установленным государственными стандартами, техническими регламентами (в т.ч. ГОСТ 17608-2017 Плиты бетонные тротуарные. Технические условия (с Поправками). Технические условия», ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия», ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия», ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия»,) и обеспечивать достижение нормального эксплуатационного состояния покрытия;  3.Разработка ППР;  4.Все работы ведутся в соответствии с нормативными актами на данный вид работ, действующими на территории Российской Федерации в том числе:  -СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий.  -Надзор за выполнением работ должен осуществляются с соблюдением статьи 7 СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004 |
| 7 | Сроки исполнения работ | Начало работ – 12 мая 2021г;  Окончание – 30 июня2021г. |
| 8 | Требования к составу и оформлению документации | -Сметную документацию составить в территориальных единичных расценках с последующей индексацией по элементам затрат 1кв 2021г. (Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ согласно МДС81-35.2004.);  -По окончании работ предоставить исполнительную документацию по установленной форме. |
| 9 | Порядок сдачи выполненных работ | В порядке, предусмотренном договором |
| 10 | Гарантия | Срок предоставления гарантий качества –2 года. |
| 11 | Режим работы | По согласованию с Заказчиком. |
| 12 | Особые условия | - Соблюдать особую осторожность при проведении работ в зоне прокладки инженерных коммуникаций.  - Осуществлять постоянный контроль работ ответственным производителем работ (прораб, бригадир), аттестованным по программе охраны труда. |

|  |  |
| --- | --- |
| Представитель Заказчика:  Заместитель генерального директора  по производству - главный инженер ООО «Ренонс» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А. Н. Павлив |