|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |

**Техническое задание**

**Поставка инертных материалов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных требований** | **Ед.**  **Изм.** | **Кол.** | **Показатели требований** | **Подразделение** |
| 1 | Щебень | м³ | 8 | гравийный серый 5-20мм | ОЭКДиА (статические, динамические испытания) |
| 2 | Песок | м³ | 3 | растворный | СТО (ремонтные работы) |
| 3 | Скала | м³ | 260 | 40-70фр. | ГХО (отсыпка площадки ДАРС 1000м2) |
| 4 | Скала | м³ | 800 | 40-70фр. | Площадка под монтаж траволаторов |
| 5 | Скала | м³ | 80 | 100-120фр. | ОСиБЭТ (засыпка эрозии горнолыжных трас) |
| 6 | ЩПС | м³ | 5 | (щебеночно- песчаная смесь С6-С8) | ГХО (подсыпка наледи) |

Доставка до ФП «Бобровый лог» по адресу: ул. Сибирская, 92.

Возможность доставки и выгрузки скалы 100-120 фр. на склоне горы. 80м³

Главный специалист СТО Т.Н. Пакулова