Приложение к Закупочной процедуре

 **Техническое задание**

**Проведение ремонтных работ на объекте: турецкая баня "Хамам" в СЦ "Оазис"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных требований | Показатели требований |
| 1 | Адрес объекта | 660006, г. Красноярск Сибирская 92 |
| 2 | Характеристики объекта |  Хамам - турецкая баня- отдельное помещение в СПА зоне здания Сервисного центра «Оазис», состоит из парной и подсобного помещения. Конструктивное решение: стены - кирпич, ж/б; потолок - кирпичный куполообразный; скамьи- монолитно встроенные с подогревом, полы-бетонные с подогревом, отделка – штукатурка, плитка, камень. Подсобное помещение – техническое помещение для оборудования парогенерации. |
| 3 | Объем выполняемых работ |  Демонтажные и ремонтно- восстановительные работы помещения турецкой бани «Хамам» с заменой оборудования- подогрева полов и скамьи, парогенирации и системы освещения согласно ведомости объемов работ Приложение №2 к настоящему Техническому заданию. |
| 4 | Основные требования к производителю работ |  Опыт производства аналогичных работ.  |
| 5 |  Требования техники безопасности и охраны труда | В соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию |
| 6 | Основные требования к производству работ | - Все работы ведутся в соответствии с нормативными актами на данный вид работ, действующими на территории Российской Федерации  |
| 7 | Сроки исполнения работ | Начало работ – 27 июля 2020г;Окончание – 30 августа 2020г.  |
| 8 | Требования к составу и оформлению документации | -Сметную документацию составить в территориальных единичных расценках с последующей индексацией. (Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ согласно МДС81-35.2004.) в соответствии с Ведомостью объемов работ -Приложение №2 к настоящему Техническому заданию с учетом пусконаладочных работ;-По окончании работ предоставить исполнительную документацию по установленной форме. |
| 9 | Порядок сдачи выполненных работ | В порядке, предусмотренном договором  |
|  10 |  Гарантия | Срок предоставления гарантий качества –2 года. |
| 11 |  Режим работы | Обеспечить работу на объекте с продолжительностью рабочего дня с 9:00 до 18:00 пять дней в неделю. Изменение режима работы - по согласованию с Заказчиком. |
| 12 | Особые условия | - Осуществлять постоянный контроль работ ответственным производителем работ (прораб, бригадир) аттестованным по программе охраны труда. - Не допускать повреждений оборудования, инженерных систем, мебели и отделки помещений вне ремонтного участка. |

|  |  |
| --- | --- |
| Представитель Заказчика: Заместитель генерального директора по производству - главный инженер ООО «Ренонс» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А. Н. Павлив |

Исп:

Пакулова Т.Н. т: 256 86 82