**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку запасных частей**

| № | Наименование запасных частей | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анод SHO AC 600-1000, SB 602-1002 | Магниевый антикоррозийный анод для напольных электрических водонагревателей Stiebel Eltron SHO AC 600-1000, SB 602-1002 |
| 2 | Фланец — электрическая ТЭНовая группа Stiebel Eltron FCR FCR 28/360 для промышленных водонагревателей Stiebel Eltron. | Фланец с нагревательным ТЭНом Stiebel Eltron FCR 28/360 Электрические нагревательные элементы предназначены для установки в напольные накопительные водонагреватели Stiebel Eltron SB 602 – 1002 S . В конструкции предусмотрен встроенный термостат, для плавной регулировки температуры прогреваемой воды в диапазоне от 35-82°C. Диаметр фланца 280 мм. Максимальная мощность 36 кВт. Подключение к электросети 380 вольт |

Срок поставки – не более 60 дней с момента заключения договора.

Заместитель Генерального директора

по производству – главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Павлив

Главный энергетик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Ю. Кондратьев