**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

*На поставку литиевых элементов питания.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных требований** | **Показатели требований** |
| 1 | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «Ренонс», г. Красноярск, ул. Сибирская, 92, стр. 23. |
| 2 | Место расположение объекта | 660006, г. Красноярск, ул. Сибирская 92 стр.23сооружение 8, 9. |
| 3 | Характеристики поставляемой продукции |
| Номинальная емкость | 19000мАч (разряд током 3,0мА до 2,0В) |
| Номинальное напряжение | 3,6В |
| Стандартный разряд | 3,0мА до 2В |
| Конечное напряжение | 2,0В |
| Макс. постоянный ток разряда | 200мА |
| Макс. импульсный ток разряда | 400мА |
| Температура эксплуатации | от -55 до 85ºС |
| Размеры | длина: 61,5мм, диаметр: 34,2мм |
| Тип | бобинный |
| Химический тип | литий-тионилхлоридный (LiSOCl2) |
| Вес | 106 гр. |
| 4 | Объём поставляемой продукции  | 310 шт.  |
| 5 | Состав документации, поставляемой продукции | Спецификация на элемент питания |
| 6 | Срок поставки | В течение 30 календарных дней с даты оплаты авансового платежа. |
| 7 | Требование к поставляемой продукции | Поставляемая продукция должна быть оригинальной, новой, не бывшей в эксплуатации, не восстановленной, не из ремонта, производства не ранее 2023 года. |

Начальник службы эксплуатации

ООО «Ренонс» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Ильичев

Начальник ОИТ

ООО «Ренонс» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Наговицын