Приложение №1

 **Техническое задание**

Ремонт брусчатого покрытия площадок нижней зоны и открытой автопарковки в ФП «Бобровый лог»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных требований | Показатели требований |
| 1 | Месторасположение объекта | 660006, г. Красноярск Сибирская 92  |
| 2 | Назначение, характеристики объекта  | Площадки и тротуары с брусчатым покрытием |
| 3 | Объем выполняемых работ |  -Демонтаж покрытия брусчатки со складированием;- восстановление геотекстильного покрытия -ремонт основания с выравниванием участков просадки; -замена бордюрного камня; -монтаж брусчатки. |
| 4 |  Основные требования к производителю работ | - Наличие специализированной дорожной и строительной техники, разметочный и строительный инструмент.  |
| 4 | Требования техники безопасности и охраны труда | -Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм правил по охране труда возлагается на Подрядчика.- Наличие спец одежды-обязательно.- Наличие в штате Производителя работ (прораба) аттестованного по охране труда. |
| 5 | Основные требования к производству работ | -Все работы ведутся в соответствии с нормативными актами на данный вид работ, действующими на территории Российской Федерации: -СНиП III-10-75  **(**СП 82.13330.2011)«Благоустройство территорий»; СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве». |
| 6 | Сроки исполнения работ | Начало работ –10 июня 2019г;Окончание –15 июля 2019г.  |
| 7 | Требования к составу и оформлению документации | -Сметная документация составлена в территориальных единичных расценках с последующей индексацией к СМР. (Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ согласно МДС81-35.2004.) предоставляется Заказчиком;-По окончании работ предоставить акты скрытых работ по установленной форме. |
| 8 | Порядок сдачи выполненных работ | В порядке предусмотренном договором  |
|  9 |  Гарантия |  Срок предоставления гарантий качества –2 года. |
| 10 |  Режим работы |  По согласованию с Заказчиком. |
| 11 | Особые условия | - Соблюдать особую осторожность при проведении работ в зоне прокладки кабельных линий;- Выполнять работы на двух площадках одновременно;- Осуществлять постоянный контроль работ ответственным производителем работ (прораб, бригадир ) аттестованным по программе охраны труда.  |

|  |  |
| --- | --- |
| Представитель Заказчика: Заместитель генерального директора по производству - главный инженер ООО «Ренонс» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А. Н. Павлив |

Исп:

Пакулова Т.Н.

т: 256 86 82