**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1**

**на поставку запчастей для автотранспорта и самоходной техники.**

Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Предмет закупки** | **Технические характеристики** | | **Кол-во, шт.** |
| Бак топливный | Тип: | Стационарный топливный бак для дизельного топлива. | 6 |
| Объем (литр) | не менее 95 |
| Габаритные размеры  Длина х Ширина х Высота, (миллиметр) | 1100 х 400 х 280  (допуск ± 20) |
| Материал корпуса: | Маслобензостойкая пластмасса. Топливный бак должен сохранять свои функциональные свойства в диапазоне температур от -40 0С до +45 0С. |
| Конструкция патрубков | Наличие люка с вентиляционным патрубком.  Выходной штуцер для забора топлива. |

Заместитель Генерального директора

по производству - главный инженер Павлив А.Н.

Главный механик Бродов В.В.