**Техническое задание**

**к закупочной процедуре «Поставка железобетонных плит»**

Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных требований** | **Показатели требований** | **Количество** |
| 1 | Наименование, характеристики | Плита перекрытия лотков П 11-8  Технические характеристики:  Длина L, мм: 2990  Высота h, мм: 100  Ширина b, мм: 1480  Класс бетона: В25  ГОСТ, серия: Серия 3.006.1-2.87. | 240 штук |
| 2 | Срок поставки | 30 календарных дней.  Допускается поставка отдельными партиями  Допускается досрочная поставка | |
| 3 | Место поставки | Территория Фанпарка «Бобровый лог»: г. Красноярск ул. Сибирская 92 | |
| 4 | Особые условия | Поставка плит перекрытия лотков в адрес заказчика с учетом включения стоимости доставки в общую стоимость договора. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Главный инженер – начальник СТО В.В. Бродов  Начальник СЭ В.В. Ильичев |  |
| Ведущий специалист И.Н. Мезенцев |  |