**Техническое задание**

**Приобретение покрытия для пляжа (искусственная трава)**

Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика:

|  |  |
| --- | --- |
| **Техническая характеристика** | Общая высота покрытия – не менее 7 мм.Высота ворса – не менее 5 мм.Длина рулона – не менее 25 м.п.Ширина рулона – не менее 3 м.Основа - резинаСостав ворса - 100% полипропилен Цвет – ЗеленыйКласс пожаробезопасности – КМ5Водопроницаемость – не менее 100 л/мин |
| **Сфера применения (размещение)** | На улице |
| **Гарантийный срок** | Не менее 24 месяцев |
| **Срок поставки** | до 31.05.2021 г. |

Заместитель Генерального директора

по производству – главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Павлив

Начальник отдела эксплуатации

канатных дорог и аттракционов ООО «Ренонс» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.Н. Вахрушев