**Техническое задание**

**на поставку блоков ФБС12.4.6 и плит ПД20.15-6**

| **№ п/п** | **Наименование данных и требований заказчика** | **Данные и содержание требований** |
| --- | --- | --- |
|  | **Адрес объекта** | 660006, г. Красноярск, Свердловский район, ул. Сибирская, д. 92, стр. 23, Фанпарк «Бобровой лог» Горнолыжная трасса №2 |
|  | **Сведения о закупке** | **Участники закупки могут подать предложение как на отдельный на все наименования, так и на отдельный вид.** |
|  | **Исходные данные по блокам ФБС и плитам ПД** | Рабочая документация Р/532-КЖ Разработка рабочей документации на монтаж ленточных подъемников (траволаторов), улучшения горнолыжных трасс №7, 9, 11, 13, 14, устройство проездов между трассами в Фанпарке «Бобровый лог». Этап 2 |
|  | **Марка блоков ФБС и объем поставки** | Блок ФБС 12.4.6 – 59 шт.  ГОСТ 13579-78  Марка бетона М100 (В7,5) |
|  | **Марка плит ПД и объем поставки** | Плита ПД 20.15-6 – 16 шт.  Серия 3.503.1-93  Марка бетона М400 (В30) |
|  | **Сроки поставки** | Предоставляется поставщиком (участником закупки) в составе коммерческого предложения |
| 1. 8 | **Гарантия** | Срок предоставления гарантий на ж/б изделия не менее 24 месяцев (срок гарантии указывается поставщиком (участником закупки) в составе предложения. |
|  | **Условия доставки** | Поставщик собственными силами и за свой счет организует доставку ж/б изделий до склада Заказчика, расположенного по адресу: 660006, г. Красноярск, Свердловский район, ул. Сибирская, д. 92, Фанпарк «Бобровой лог».  Погрузка прожекторов осуществляется за счет Поставщика  Разгрузка прожекторов осуществляется Заказчиком и за свой счет. |
|  | **Особые условия по поставке прожекторов** | - Поставщиком должен являться завод-производитель или официальный дилер;  - Ж/б изделия должны быть новыми и иметь документ качества. |

Главный менеджер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Вебер