Приложение к Закупочной процедуре

 **Техническое задание**

**Ремонт настила финишной площадки аттракциона «Зипрайдер»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных требований | Показатели требований |
| 1 | Адрес объекта | 660006, г. Красноярск Сибирская 92 соор.24 |
| 2 | Характеристики объекта |  Аттракцион «Зипрайдер» – линейное сооружение для скоростного спуска по канату. Конструктив финишной площадки: каркас - пространственный металлический с настилом из двухслойной фанеры с двухслойным наплавляемым покрытием. Ограждения, лестницы -металлические.  |
| 3 | Объем выполняемых работ |  Демонтажные и монтажные работы по замене настила финишной площадки, замена водостока согласно ведомости объемов работ Приложение №2 к настоящему Техническому заданию. |
| 4 | Основные требования к производителю работ |  Опыт производства аналогичных работ.  |
| 5 |  Требования техники безопасности и охраны труда | В соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию |
| 6 | Основные требования к производству работ | - Все работы ведутся в соответствии с нормативными актами на данный вид работ, действующими на территории Российской Федерации  |
| 7 | Сроки исполнения работ | Начало работ –01 сентября 2020г;Окончание – 05 октября 2020г.  |
| 8 | Требования к составу и оформлению документации | -Сметную документацию составить в территориальных единичных расценках с последующей индексацией. (Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ согласно МДС81-35.2004.) в соответствии с Ведомостью объемов работ -Приложение №2 к настоящему Техническому заданию с учетом пусконаладочных работ;-По окончании работ предоставить исполнительную документацию по установленной форме. |
| 9 | Порядок сдачи выполненных работ | В порядке, предусмотренном договором  |
|  10 |  Гарантия | Срок предоставления гарантий качества –2 года. |
| 11 |  Режим работы | Обеспечить работу на объекте с продолжительностью рабочего дня с 9:00 до 18:00 пять дней в неделю. Изменение режима работы - по согласованию с Заказчиком. |
| 12 | Особые условия | - Осуществлять постоянный контроль работ ответственным производителем работ (прораб, бригадир) аттестованным по программе охраны труда. - Не допускать повреждений строительных конструкций, оборудования, инженерных систем, вне ремонтного участка. |

|  |  |
| --- | --- |
| Представитель Заказчика: Заместитель генерального директора по производству - главный инженер ООО «Ренонс» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А. Н. Павлив |

Исп:

Пакулова Т.Н. т: 256 86 82