**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку светодиодной ленты для фасадного освещения**

| № | Наименование запасных частей | Кол-во  м | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиодная лента ELF-NL-14-front-W | 160 | Neon Line ELF, фронтальный изгиб, 12В, IP68, 14мм, 10м, белый |
| 2 | Блок питания ELF-FR12150VA | 10 | Блок питания герметичный морозостойкий ELF, 12В, 150Вт, металл, IP67, -40/50С |

Главный инженер-начальник СТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Вебер

Главный энергетик – начальник отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Ю. Кондратьев