**Техническое задание**

на проведение работ по лесопатологическому обследованию зелёных насаждений вдоль канатных дорог К-1 и К-2 на территории Фанпарка «Бобровый Лог»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных требований** | **Показатели требований** |
| 1. | Месторасположение объекта | г. Красноярск, Свердловский район, Фанпарк «Бобровый лог» |
| 2. | Описание работ | Лесопатологическое обследование зелёных насаждений вдоль канатных дорог К-1 и К-2 на территории Фанпарка «Бобровый Лог», визуально-инструментальным способом с применением прибора диагностики внутреннего состояния дерева, высотомера, мерной вилки, возрастного бурава , с целью обоснования и планирования мероприятий по реализации и исполнению требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. |
| 3. | Требования к производству и объему работ | - Наличие в штате квалифицированных специалистов (специально подготовленного персонала),- Наличие материально-технических ресурсов и приборов для выполнения работ (документально подтвержденное) – копии документов о наличии в собственности приборов на предприятии, копии договоров аренды, найма, иное.- Согласовать с Заказчиком приборы и механизмы, оборудование применяемые для производства работ, маршруты и время их передвижения по территории Фанпарка «Бобровый лог». - До начала работ согласовать ППР и (или) технологические карты.  - Все обследуемые деревья нумеруются и маркируются. - При наличии аварийных деревьев, дерево отмечается клеймением или маркируется иным способом.  - Объем работ, согласно Технического отчета ООО ИПФ «Сиблифтсервис» в пределах ширины просеки для безопасной эксплуатации канатных дорог К-1, К-2. |
| 4. | Требования к качеству, технологии, методам и методикам выполнения работ | Качество выполняемых работ должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормами и правилами для данных видов работ:  1. «Порядок проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования» (утвержден Министерством природы России 16.09.2016 г. № 480, зарегистрирован Минюстом РФ 13.01.2017 г. № 45 200).;  2. «Правила осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов» (утверждены приказом Министерства природы России 12.09.2016 г. № 470 зарегистрирован Минюстом РФ 13.01.2017 г. № 45 199);  3. "Порядок ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а также проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах" (Приложение 1 к приказу Министерства природы России от 06.09.2016 г. № 457);  4. «Правила санитарной безопасности в лесах» (утверждены постановлением Правительства РФ от 20.05.2017 г. № 607);  -ГОСТ 18486-87 Лесоводство. Термины и определения;  -ГОСТ 21507-2013 Защита растений. Термины и определения;  -ГОСТ 20022.1-90 Защита древесины. Термины и определения;  -ГОСТ 20562-2013Карантин растений. Термины и определения;  -ГОСТ 17559-82 Лесные культуры. Термины и определения;  -ГОСТ 17.6.1.01-83. Охрана природы. Охрана и защита лесов. |
| 5. | Сроки | В течении 30 дней с момента заключения договора. Проект договора прилагается. |
| 6. | Требования к составу и оформлению документации | 1. Разработать ППР и (или) технологические карты на производимые работы, согласованные Заказчиком;  2. После окончания работ предоставить акты на выполненные работы установленного образца, согласованные Заказчиком;  3. После окончания работ предоставить технический отчёт о количестве и сорте аварийных деревьев;  4. До начала работ предоставить и согласовать с Заказчиком списки сотрудников и персонала, участвующих при производстве работ.  5. В результате выполненных работ предоставить полный пакет требуемых документов в соответствии с "Порядком проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования" (утверждено приказом Министерства природы России от 16.09.2016 г. № 480). |
| 8. | Особые условия | - При выполнении работ на объектах Заказчика соблюдать требования промышленной безопасности и охраны труда, определённые государственными  нормативными документами и локальными актами Заказчиком, Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах в помещениях и на объектах, правил внутреннего трудового распорядка, утверждёнными Заказчиком, а также Правил поведения на территории и объектах Фанпарка «Бобровый лог», размещённых на официальном сайте Фанпарка «Бобровый лог».  - Обеспечить на объекте производства работ необходимые мероприятия по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды (СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002), особых мероприятий по соблюдению правил пожарной безопасности (ППБ 01-03, ВППБ 13-01-94, СНиП 21-01-97).; |

Приложение:

1. Технический отчет ООО ИПФ «Сиблифтсервис» от 21.06.2019 г. «О выполнении работ по определению ширины просеки для безопасной эксплуатации канатных дорог К-1, К-2».

Согласовано:

Начальник службы эксплуатации объектов А.В. Тюлюкин

Заместитель генерального директора по производству –

главный инженер А.Н. Павлив

Заместитель генерального директора по правовым вопросам –

начальник юридической службы С.В. Литвинова