|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1    от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Техническое задание**

**на выполнение работ по строительству Снежного городка**

**в Фанпарке «Бобровый лог»**

| **п/п №** | **Перечень основных данных и требований** | **Описание** | |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Заказчик:** | ООО «Ренонс» (фанпарк Бобровый лог») | |
| 2. | Наименование работ: | Выполнение работ по строительству Снежного городка:  Обеспечить возведение Снежного городка в соответствии с утверждённым Заказчиком эскизом при условии соблюдения его безопасной эксплуатации, а также при наличии ограничителей из строганого пиломатериала для предотвращения ускоренного разрушения снежных конструкций. | |
| 3. | Место выполнения работ | г. Красноярск, ул. Сибирская, д.92, ФП «Бобровый лог», площадка между катком «Мираж» и приводной станцией ККД №2. Окончательное местоположение Снежного городка уточняется по согласованию с Заказчиком с учётом проложенных в том районе подземных коммуникаций. | |
| 4. | Срок (период) выполнения работ | Выполнение работ осуществляется в течение 10 календарных дней с даты заключения договора (10 календарных дней - работы с подготовленным силами Фанпарка «Бобровый лог» снегом на для возведения Снежного городка), но не позднее 26.12.2022 г. | |
| 5. | Габариты по внешнему контуру Снежного городка | Габариты по внешнему контуру Снежного городка должны находиться в диапазоне по: | |
| длине | 20,0÷22,0 м |
| ширине | 10,0÷16,0 м |
| высоте | 2,1÷2,2 м |
| 6. | Предусмотреть в Снежном городке следующие элементы для установки: | 6.1. поверхностей для рекламных носителей, в т.ч.: | |
| 6.1.1. 2 (двух) вертикальных мест площадью 5,10÷5,16 м ×1,70÷1,72 м; | |
| 6.1.2. 1 (одного) вертикального места площадью 2,40 м ×1,80; | |
| 6.1.3. 1 (одного) вертикального места площадью 4,00 м × 1,30÷1,33 м; | |
| 6.2. двух смотровых площадок; | |
| 6.3. безопасных лестниц для возможности сквозного прохода по каждому из выбранных детьми маршрутов; | |
| 6.4. качелей; | |
| 6.5. локации для метания снежков; | |
| 6.6. снежной горки; | |
| 6.7. горки-трубы; | |
| 6.8. четырёх мест для отдыха с безопасными термоизолирующими поверхностями (матами); | |
| 6.9. верёвочных сетей для лазания; | |
| 6.10. двух канатов для подъёма по склону; | |
| 6.11. снежного мини-хаф-пайпа на одной из смотровых площадок; | |
| 6.12. снежного лабиринта, состоящего из ломаных линий: вертикальных прямоугольных стенок, Г-образных вертикальных стенок, срощенных комбинаций вышеназванных стенок; | |
| 7. | Возможность подготовки Снежного городка | Обеспечить возможность ежедневной (при необходимости) подготовки Снежного городка силами 1-2 шейперов в течение 2-3 часов для его безопасной эксплуатации на следующий день, а также для сохранения эстетического вида и геометрических параметров. | |
| 8. | Возможность установки световой иллюминации | По согласованию с Заказчиком обеспечить возможность установки на элементах Снежного городка *световой иллюминации*. | |

Руководитель исполнителя закупки

Заместитель Генерального директора

по производству – Главный инженер А.Н. Павлив

Начальник ОСиБЭТ С.А. Булгаков

Согласовано:

Заместитель Генерального директора

по коммерческой работе Г.Н. Ботвинин